W 00 1F 00
W 00 00 C4 -- activate spi 3w; 
W 00 01 85 -- enable NCO & SSBM (^2 interpolation)
W 00 02 00 -- pll 2x ; dac-phase set to 0 degrees
W 00 03 F7 -- NCO[ 7:0 ]
W 00 04 3B -- NCO[15:8 ]
W 00 05 86 -- NCO[23:16]
W 00 06 1A -- Fnco = FDAC/4,81
W 00 0F 01 -- NS enabled
W 00 13 88 -- H3 improvement
W 00 14 88 -- H3 improvement
W 00 11 0A -- H2 improvement
W 00 1F 04
W 00 07 E3 -- choose ILA initialization at 4th /A/
W 00 1F 02
W 00 00 30 -- full re-init; sync starts at '1'
