W 00 1F 00
W 00 00 C4 -- activate spi 4w; 
W 00 01 06 -- disable NCO & SSBM(^4 interpolation)
W 00 02 08 -- pll_4x; 
W 00 03 7B -- NCO[ 7:0 ]
W 00 04 3B -- NCO[15:8 ]
W 00 05 86 -- NCO[23:16]
W 00 06 1A -- NCO[31:24]
W 00 0F 01 -- NS enabled
W 00 13 88 -- H3 improvement
W 00 14 88 -- H3 improvement
W 00 11 0A -- H2 improvement
W 00 1F 04
W 00 07 E2 -- 
W 00 1F 02
W 00 03 11 -- define jclk_cntrl (cdi; fclk_sel)
W 00 00 30 -- full re-init; sync starts at '1'
